Составляющие устройства ПМС

«Аппарат»

Switch – выключатель

Joint – разъем соединения с адаптером

Attachment holder – крепление насадки

Attachment – насадка

Biganyou pad – пластинка для нанесения геля

Temperature indicator lamp “high” – лампочка-индикатор «high»

Temperature indicator lamp “Moderate” - лампочка-индикатор «Moderate»

Vibration button – кнопка вибрации

Facial button – кнопка “facial”

Heating plate – нагревательная пластина

Cushion ring – пружина

Power adapter – блок питания

DC jack – гнездо подключения к сетевому адаптеру

Socket – Углубление для Аппарата

AC adapter - сетевой адаптер

DC plug – штекер подсоединения к блоку питания

Cord – шнур

How to joint the massager – Способ подсоединения аппарата

How to remove the massager – Способ разъединения аппарата.